Розділ І
Технічна інвентаризація

06.11.2014
1.1 При проведенні інвентаризації будинку без штукатурки на поверховому плані напис про матеріали стін та перегородок доповнювати словами «… без опоряджувальних робіт»; при цьому в ескізі, який підписує власник (замовник) повинно бути зазначено, що «опорядження стін та перегородок не передбачає штукатурення». Крім того, в технічному описі техпаспорту в графі «стіни» теж зазначати, крім матеріалу стін, «…без опоряджувальних робіт». Такий будинок не зазначається як незавершене будівництво. Якщо при цьому відсутні зовнішні вікна та двері,- такий будинок є незавершеним.


Підстави: наказ Мінрегіонбуду №2 від 11.01.2014р. про затвердження переліку  внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків…
1.2 (ЗМІНЕНО 11.12.2014) Не належать до самочинного будівництва: для одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків:
- 
збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок     (в разі) демонтування або влаштування перегородок (без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок);

· збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування або влаштування комор;
В інвентарній справі необхідно скласти акт про зміну площ (житлової, підсобної) внаслідок перепланування, яке згідно з «Інструкцією…» не належить до самочинного будівництва

1.3 У разі виявлення самочинного будівництва (вид самочинки: будівництво, реконструкція, перепланування) на планах поверхів будинків заповнюється графа штампа «під час нового будівництва» з деталізацією який саме вид самочинки виявлено та що саме.

При відсутності документів на прийом в експлуатацію нерухомого майна ніякої примітки в технічному паспорті не ставиться.

1.4 Звернувся замовник з  інвентарною справою або техпаспортом виконаними по Інструкції про інвентаризацію, що діяла раніше, з замовленням виконати його по нормам та вимогам інструкції що діє на сьогоднішній день. Виготовляємо новий техпаспорт (не переклеюємо), що передбачений вимогами останньої Інструкції про інвентаризацію, з постановкою в техпаспорті дати та даних інвентаризації з матеріалів інвентарної справи.

1.5 (ЗМІНЕНО 11.12.2014)  В разі проведення обстеження не всього об’єктну нерухомості на титульній стороні технічного паспорта після слів «станом на» вказуємо перелік майна та дату її інвентаризації (повинно бути описано весь об’єкт нерухомості). В інвентарній справі необхідно скласти акт про те, що було обстежено не весь об’єкт та які саме будівлі та споруди було обстежено на прохання замовника або до обстеження яких будівель було надано доступ. 

1.6 Окремо виділяти замовлення на проведення поточної інвентаризації для внесення інформації про вид опалення (про це замовник вказує в замовленні). Технічна інвентаризація проводиться тільки тих складових об’єкту нерухомості де є опалення. Тех.паспорт виготовляється за вимогами інструкції без перенакладки  (комп’ютерного перекреслення) з вказанням на титульній стороні що саме було про інвентаризовано.  
25.11.2014 
1.7 Відмінність терас від ганків:
Тераса - обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом

· ДБН  В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. 
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Ганки. Читати розділ 7.6.0 елементи будівель та окремі споруди. „Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктів аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд ”.
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1.8 (ЗМІНЕНО 11.12.2014, 21.05.2015) При наявності рішення суду про визнання права власності на нерухоме майно, в технічному паспорті, інформація про самочинне будівництво залишається. 
Після прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва у примітку раніше проставленого штампа «самочинно» уноситься запис номера та дата документа про прийняття в експлуатацію. 
Якщо об’єкт нерухомості в експлуатацію не приймається (наприклад квартира після перепланування, тощо) або подали рішення суду яке зареєстровано в реєстрі речового права, то виготовляємо новий тех.паспорт без штампа «самочинно». 
1.9 Якщо особа придбала частину об’єкта нерухомого майна - декілька приміщень в будівлі (вони не виділені в окремий реєстраційний номер, не присвоєно окрему адресу, не проведено виділу або поділу в натурі), технічний паспорт виконуємо на весь об’єкт нерухомості.  

Якщо придбано окрему будівлю з комплексу (вона не виділена в окремий реєстраційний номер, не присвоєно окрему адресу, не проведено виділу або поділу в натурі), за бажанням замовника допускається в технічному паспорті виконати схематичний план земельної ділянки на весь об’єкт нерухомості та поверховий план тільки на будівлю.

Якщо особа придбала частину об’єкта нерухомого майна - декілька приміщень в одній з будівель комплексу будівель (вона не виділена в окремий реєстраційний номер, не присвоєно окрему адресу, не проведено виділу або поділу в натурі) за бажанням замовника допускається в технічному паспорті виконати схематичний план земельної ділянки на весь об’єкт нерухомості та поверховий план тільки на будівлю.
1.10 (ЗМІНЕНО 11.12.2014) При проведенні інвентаризації та виявленні розбіжностей між планом будинку (проектом) та плану ділянки із затвердженим проектом та планом земельної ділянки заповнюємо штамп про невідповідність проектної та фактичної забудови. Штамп про самочинне будівництво ставимо в разі якщо житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил (ст.376 ЦК України).
1.11 (ЗМІНЕНО 11.12.2014) Законодавчо не врегульовано як саме позначається на планах електрокотли. Для узагальнення практики по підприємству: ставимо в місці розташування котла квадратик з «блискавкою» всередині. Електроплиту відображаємо аналогічно газовій плиті з блискавкою замість конфорок.
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1.12 При проведенні інвентаризації та виявленні розбіжностей обов’язково складати акт про причину виавлених розбіжностей або внесенних змін (чому видалено штамп самочинно, чому змінилась площа в квартирі або виробничому приміщенні, тощо)/
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1.13 При зверненні особи за довідкою про відсутність на земельній ділянці (акт на землю, договір оренди, тощо) нерухомості, оформлюється замовлення на технічну інвентаризацію. Після виїзду та обстеження земельної ділянки складається акт та видається довідка. Якщо встановити відповідність місця розташування земельної ділянки в натурі наданим документам не представляється можливим про це письмово повідомляється замовник.  Один з варіантів встановлення відповідності за індексно-кадастровою картою http://www.map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta (рекомендуємо роздрукувати в справу зображення з монітора)
23.01.2015

1.14 Технічний паспорт виконується на об’єкт нерухомості який описаний одним реєстраційним номером. 
Приклад: по одній адресі, на першому поверсі знаходиться декілька магазинів (офісів), що зареєстровані окремими реєстраційними номерами. Буде помилково виконати технічний паспорт з кресленням всіх магазинів (офісів), що знаходяться по одній адресі, з подальшим виділенням штриховкою окремо зареєстрованого майна  замовника.
27.02.2015
1.15 В зв’язу з податком не нерухомість почастішали звернення щодо зміни призначень нежитлових будівель (з гаража в склад и т.і.). Зазначаемо, що оподатковується податком склад чи ні визначає податкова, томущо склад як може бути об’єктом оподаткування так і ні. Тобто, при зверненні юридичної особи та поданні останньою листа в якому вона вказує, що будівля стоїть в неї на балансі та використовується як склад і технічна інвентаризація підтверджує це, то вносимо відповідні зміни в технічний паспорт. При цьому, штамп самочинно, ставиться коли при зміні призначення були проведенні якісь будівельні роботи. 

21.05.2015
1.16 ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ТА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ

ст.376 ЦК України
самочинне будівництво

житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
ст.100, 152 житлового кодексу України

“Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення
Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.
Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди)”;
“Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду
Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується”;

Правила утримання жилих будинків
та прибудинкових територій
Терміни, що використовуються у Правилах
     Жилий  будинок  -  будівля  капітального  типу,  споруджена з дотриманням      вимог,      установлених      законом,     іншими нормативно-правовими  актами,  і  призначена  для постійного в ній проживання.
     Допоміжні приміщення   житлового   будинку   -    приміщення, призначені   для  забезпечення  експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку.
      Ремонт будинку - комплекс будівельних робіт,  спрямованих  на відновлення,   з  можливим  поліпшенням експлуатаційних показників елементів будинку.
      Реконструкція жилого  будинку  -  комплекс будівельних робіт, спрямованих  на поліпшення  експлуатаційних  показників  приміщень житлового  будинку  шляхом  їх  перепланування  та переобладнання, надбудови,  вбудови,  прибудови  з   одночасним   приведенням   їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог.
     Капітальний ремонт  будинку  -  комплекс ремонтно-будівельних робіт,  пов'язаних  з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників  будинку,  із  заміною  або  відновленням  несучих  або огороджувальних конструкцій,  інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту  без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.
     Перепланування - до елементів перепланування жилих  приміщень належать:  перенесення  і  розбирання  перегородок,  перенесення і влаштування  дверних  прорізів,  улаштування  і   переустаткування тамбурів,    прибудова   балконів   на   рівні   перших   поверхів багатоповерхових будинків.
     Переобладнання  -   улаштування    в    окремих     квартирах багатоквартирних   будинків  індивідуального  опалення  та  іншого інженерного обладнання,   перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування  і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.
    
При проведенні технічної інвентаризації працівник БТІ читає що таке перепланування та переобладнання відповідно до правил та інструкцій, а потім застосовує ст.100, 152 ЖКУ, ст.376 ЦКУ (норма права – закон, який має вищу юридичну силу по відношенню до інструкцій, правил, і який ширше трактує права громадянам України). 

1.17 Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій визначено що перепланування це перенесення  і  розбирання  перегородок,  перенесення і влаштування  дверних  прорізів,  улаштування  і   переустаткування тамбурів,    прибудова   балконів   на   рівні   перших   поверхів багатоповерхових будинків.

Вважаємо що прибудований балкон (поєднаний з землею лише колонами, металевими стійками) правилами віднесений до перепланування і відповідно до ст..100 ЖКУ дозволенний до виконання без додаткових дозволів. Але зазвичай, балкон з квартирою поєднує прохід який виконується в капітальній стіні. При відсутності дозвільних документів в матеріалах інвентаризації зазначаємо про самочинне будівництво – втручання в капітальну стіну.

1.18 При поєднанні балкона (лоджії) з кімнатою шляхом демонтування дверей та вікна і без переносу опалення та без втручання в стіну штамп самочинно не ставить. При цьому загальна площа рахується як сума площі балкону (лоджії) і площі квартири.

1.19 Гуртожиток, блочна система. При інвентаризації виявляється, що заявник побудував в коридорі загального користування тамбур. Виконуєм креслення поверхового плану який видаєм замовнику на руки для внесення останнім змін в заяву на приватизацію (в частині вказання приміщень що підлягають приватизації) після чого тільки виконується розрахунок площі для приватизації та технічний паспорт.

1.20 Любі роботи що пов’язані з внесенням змін в технічний паспорт (дата, рік будівництва, літеровка, тощо) виконуються с заміною тех.паспорту. Виключення: відповідно до інструкції в тех. паспорті біля штампа самочинно передбачено вносити запис про данні декларації прийомки нерухомості в експлуатацію

28.05.2015р.

26.05.2015р. офіційно опубліковано, тобто введено в дію, наказ Мінрегіонбуду від 24.04.2015р. № 79 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» (наказ та Порядок розміщені на сайті в розділі «ДОКУМЕНТИ»).

Пунктом 6 розділу ІІ Порядку передбачено, що технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження (див. в Порядку п.3 ІІ розділу) з проставлянням у технічному паспорті відмітки за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку ( а також див. Додаток).

Відмітка про проведене технічне обстеження проставляється у технічному паспорті (а також у інвентаризаційній справі) на схематичному плані земельної ділянки. Оскільки дану Відмітку неможливо розмістити безпосередньо на схематичному плані, - роздруковувати її на зворотній стороні плану з приміткою на схематичному плані – «дивись на звороті Відмітку про проведене технічне обстеження».

Даною відміткою передбачене урахування інформації щодо відповідності місця розташування самочинно збудованої або реконструйованої будівлі вимогам державних будівельних норм, отриманої виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури. Для цього, після проведення технічної інвентаризації з технічним обстеженням ( якщо самочинне будівництво не було заінвентаризоване раніше), або після проведення технічного обстеження раніше заінвентаризованого самочинного будівництва, замовника необхідно направити із запитом БТІ у відповідний орган містобудування та архітектури (зразок дивись у Додатку). Механізм звернення громадян та необхідні для цього документи від БТІ бажано попередньо погодити з даними органами. Після отримання відповідного листа з датою та реєстраційним номером заповнити у інвентаризаційній справі та технічному паспорті Відмітку та завірити необхідними печатками та підписами. 

В зв’язку з необхідністю роздруковування Відмітки на звороті схематичного плану з подальшим її заповненням через деякий час, - дану відмітку необхідно роздруковувати одночасно при викреслюванні або перекреслюванні схематичного плану без печаток і підписів. І лише після отримання інформації (листа) з архітектури повністю заповнювати Відмітку з відповідними підписами  в інвентаризаційній справі та підписами і печатками в технічному паспорті.

Попереднє технічне обстеження передбачає фотографування об’єкта. В зв’язку з відсутністю норм часу на фотографування та роздрукування фотографій, плату за дані роботи розраховувати за фактично витрачений час ( рекомендовано від 0,5 до 1 години) з урахуванням вартості нормогодини. Про фактично витрачений час на даний вид роботи скласти відповідний акт та підшити до інвентаризаційної справи разом з роздрукованими на комп’ютері фотографіями. 

Пошаговий алгоритм виконання робіт з технічного обстеження

(будинки до 300кв.м.)

1) отримання замовлення на проведення технічного обстеження. В разі необхідності проведення первинної інвентаризації аванс більший.

2) проведення інвентаризації за нормо годинами первинної або поточної інвентаризації.

3) виготовлення запиту до органу місцевої архітектури та технічного паспорту БЕЗ штампа Висновку.

4) видача тех.паспорту та запиту Замовнику та повна сплата Замовником з урахуванням таксировки на виконання запиту, та підготовки і виготовлення Висновку.

5) при поверненні Замовника з позитивною відповіддю від органу архітектури вишиваємо схематичний план та вшиваємо в тех. паспорт схематичний план з Висновком. При цьому додатково замовлення не складається, вартість виконання цих робіт повинна бути врахована при виконанні п.4

Отримання замовлення на виконання робіт з технічного обстеження у випадках підготовки розширеного повного технічного висновку тільки при узгодженні з сертифікованим для цього спеціалістом БТІ Пустильник Світланою Олександрівною (096)2903004, Зезюліною Т.А. або Спаських О.Ю.
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Додаток

ВІДМІТКА
ПРО ПРОВЕДЕНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта
_______________________________________________________                                          
                      (найменування, місцезнаходження об'єкта) 

_______________________________________________________
та з урахуванням інформації щодо відповідності його місця розташування вимогам державних будівельних норм, отриманої виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури 
_______________________________________________________

(найменування місцевого органу містобудування та архітектури,
_______________________________________________________,
                                            дата та реєстраційний номер листа)
ВСТАНОВЛЕНО:
________________________ його надійної та безпечної експлуатації.
(можливість/неможливість)
	Виконавець

М. П. (за наявності)
	________
(підпис, дата)
	___________
(ініціали, прізвище)

	Керівник суб'єкта
господарювання, який
проводив технічну
інвентаризацію
	 
 
 
_________
(підпис, дата)
	 
 
 
___________
(ініціали, прізвище)



М. П. (за наявності)
ЗРАЗОК ЗАПИТУ В МІСЦЕВИЙ ОРГАН АРХІТЕКТУРИ

                                                                                                            Черкаська міська рада

У відповідності до «Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 24.04.2015р. № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2015р. за № 547/26992, просимо надати інформацію щодо відповідності вимогам державних будівельних норм місця розташування ____________   літера _________ в домоволодінні №______ по вул.(провул.)__________________________ в м. Черкаси.

Директор                                                           Т.А. Філінська

Вик.: __________

Тел.:__________              

Розділ ІІ

Розрахунки

06.11.2014
2.1 (ЗМІНЕНО 03.12.2014, 11.12.2014) В разі якщо є відхилення від вимог Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна (відсутність підпису або згоди всіх співвласників, невідповідність майна правовстановлювальному документу, відсутність співвласників, тощо) виконуємо висновок про можливість поділу, виділу з обов’язковим зазначенням в кінці висновку «жирним» шрифтом: Висновок виконано за заявою П.І.Б. за методикою  Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна (затверджена наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства №55 від 18.06.2007р.). але без підпису всіх співвласників (або вказати інше відхиленні від інструкції) і має інформативний характер»

2.2 Виконуємо розрахунок часток та висновок можливості поділу, виділу навіть якщо нерухомістю володіє одна особа.
2.3 (ЗМІНЕНО 03.12.2014, 11.12.2014) При підготовці висновку (готується один висновок на одну особу) про можливість виділу в натурі частини об’єкту нерухомого майна заповнюємо Додаток 2 інструкції. Розрахунок окремо не надаємо і в висновку його не пишемо. В разі друкування висновку на декількох аркушах – прошиваємо та скріплюємо наклейкою БТІ і печаткою.
Приклад: частка що виділяється не відповідає частці у правовстановлювальному документі
в прикладі по тексту: 

- вибираємо щось одне з того що підкреслено по тексту;

- те що підкреслено та виділено шрифтом-курсором йде як роз’яснення і в висновку його не писати. 
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”
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18000, м. Черкаси,вул. Університетська, 33/1, тел.: 36-08-62

'17'  червня  2014р.




        №258 (номер замовлення)
В И С Н О В О К 
щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна

Видано власнику (замовнику, орендарю тощо) Шпоть Світлані Петрівні про те, що на підставі наданих правовстановлювальних документів та даних інвентаризаційної справи №25456 станом на 17.06.2014р. (дата виготовлення висновку або дата на яку аналізуються правовстановлювальні документи) по домоволодінню (комплексу будівель, нежитловим приміщенням, тощо):

	№ п/п
	Назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи
	Документи,

що підтверджують право власності
	Частка

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шпоть Світлана Петрівна
	Свідоцтво про право на спадщину, посвідчене Другою Черкаською державною нотаріальною конторою 02.10.1997р. р№1-3591;
	53/100


Частина що виділяється Шпоть С.П. за матеріалами технічної інвентаризації станом на 04.07.2007 року складається з:
	Шпоть Світлана Петрівна

	А-І житловий будинок (частина 50%), 

а-прибудова (частина 53%), а1-прибудова;

1-1 коридор – 4,6кв.м.; 1-2 кухня – 7,8кв.м.; 1-3 житлова - 18,0кв.м.; І коридор – 4,4кв.м., 



	
	ганок

	Д 
	Сарай

	Е 
	Погріб  

	Ж 
	Гараж 

	З 
	Сарай 

	Л 
	Вбиральня 

	1
	Огорожа

	Реальна частка   9/20


розташовано за адресою:________________________________

інвентаризаційною вартістю ____________________________

Право власності (користування) земельною ділянкою підтверджується наданими документами (документи не надано): _________________________

За технічними показниками 9/20 частина об’єкта є (не є) відокремлена, має (не має) окремий вхід і може (не може) бути виділена в натурі.

Висновок виконано за заявою Шпоть С.П. за методикою  Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна (затверджена наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства №55 від 18.06.2007р.). але без підпису всіх співвласників (або вказати інше відхилення від інструкції) і має інформативний характер»

Виконавець





О.А.Поліщук

Директор






Т.А.Філінська
Приклад: частка що виділяється відповідає частці у правовстановлювальному документі

в прикладі по тексту: 

- вибираємо щось одне з того що підкреслено по тексту;

- те що підкреслено та виділено шрифтом-курсором йде як роз’яснення і в висновку його не писати. 


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”


18000, м. Черкаси,вул. Університетська, 33/1, тел.: 36-08-62

'17'  червня  2014р.




        №258 (номер замовлення)
В И С Н О В О К 
щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна

Видано власнику (замовнику, орендарю тощо) Шпоть Світлані Петрівні про те, що на підставі наданих правовстановлювальних документів та даних інвентаризаційної справи №25456 станом на 17.06.2014р. (дата виготовлення висновку або дата на яку аналізуються правовстановлювальні документи) по домоволодінню (комплексу будівель, нежитловим приміщенням, тощо):

	№ п/п
	Назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи
	Документи,

що підтверджують право власності
	Частка

	1
	2
	3
	4

	2. 
	Шпоть Світлана Петрівна
	Свідоцтво про право на спадщину, посвідчене Другою Черкаською державною нотаріальною конторою 02.10.1997р. р№1-3591;
	53/100


Частина що виділяється Шпоть С.П. за матеріалами технічної інвентаризації станом на 04.07.2007 року складається з:
	Шпоть Світлана Петрівна

	А-І житловий будинок (частина 50%), 

а-прибудова (частина 53%), а1-прибудова;

1-1 коридор – 4,6кв.м.; 1-2 кухня – 7,8кв.м.; 1-3 житлова - 18,0кв.м.; І коридор – 4,4кв.м., 



	
	ганок

	Д 
	Сарай

	Е 
	Погріб  

	Ж 
	Гараж 

	З 
	Сарай 

	Л 
	Вбиральня 

	1
	Огорожа


розташовано за адресою:________________________________

інвентаризаційною вартістю ____________________________

Право власності (користування) земельною ділянкою підтверджується наданими документами (документи не надано): _________________________

За технічними показниками 53/100 частина об’єкта є (не є) відокремлена, має (не має) окремий вхід і може (не може) бути виділена в натурі.

Висновок виконано за заявою Шпоть С.П. за методикою  Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна (затверджена наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства №55 від 18.06.2007р.). але без підпису всіх співвласників (або вказати інше відхилення від інструкції) і має інформативний характер»

Виконавець





О.А.Поліщук

Директор






Т.А.Філінська
Приклад: виділяється частина об’єкту нерухомомсті. Об’єкт належить одній особі (відсутні співвласники).

в прикладі по тексту: 

- вибираємо щось одне з того що підкреслено по тексту;

- те що підкреслено та виділено шрифтом-курсором йде як роз’яснення і в висновку його не писати. 


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”


18000, м. Черкаси,вул. Університетська, 33/1, тел.: 36-08-62

'17'  червня  2014р.




        №258 (номер замовлення)
В И С Н О В О К 
щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна

Видано власнику (замовнику, орендарю тощо) Шпоть Світлані Петрівні про те, що на підставі наданих правовстановлювальних документів та даних інвентаризаційної справи №25456 станом на 17.06.2014р. (дата виготовлення висновку або дата на яку аналізуються правовстановлювальні документи) по домоволодінню (комплексу будівель, нежитловим приміщенням, тощо):

	№ п/п
	Назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи
	Документи,

що підтверджують право власності
	Частка

	1
	2
	3
	4

	3. 
	Шпоть Світлана Петрівна
	Свідоцтво про право на спадщину, посвідчене Другою Черкаською державною нотаріальною конторою 02.10.1997р. р№1-3591;
	1


Частина що виділяється Шпоть С.П. за матеріалами технічної інвентаризації станом на 04.07.2007 року складається з:
	Шпоть Світлана Петрівна

	А-І житловий будинок (частина 50%), 

а-прибудова (частина 53%), а1-прибудова;

1-1 коридор – 4,6кв.м.; 1-2 кухня – 7,8кв.м.; 1-3 житлова - 18,0кв.м.; І коридор – 4,4кв.м., 



	
	ганок

	Д 
	Сарай

	Е 
	Погріб  

	Ж 
	Гараж 

	З 
	Сарай 

	Л 
	Вбиральня 

	1
	Огорожа


розташовано за адресою:________________________________

інвентаризаційною вартістю ____________________________

Право власності (користування) земельною ділянкою підтверджується наданими документами (документи не надано): _________________________

За технічними показниками вищевказана частина об’єкта є (не є) відокремлена, має (не має) окремий вхід і може (не може) бути виділена в натурі.

Висновок виконано за заявою Шпоть С.П. за методикою  Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна (затверджена наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства №55 від 18.06.2007р.). але відсутня спільна власність і має інформативний характер»

Виконавець





О.А.Поліщук

Директор






Т.А.Філінська

Розділ ІІІ

Загальні питання

25.11.2014 
3.1 Для Черкаського відділку КП «ЧООБТІ»: звірка оплати виконаної техніком роботи проводиться з Найденко Л.Г. (каб.106) в неприйомний час (понеділок-четверг з 16-30 до 16-55, п’ятниця з 15-30 до 15-40).
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